1. 일반적으로 digital type의 양을 바르게 표현한 것은?

http://dumok.net	정보처리기능사(2008. 7. 13)

가. 시간의 흐름	나. 연필의 개수

다. 온도의 변화	라. 식물의 성장

2. 일력단자와 출력단자가 반대가 되는 즉 “0” 이면 “1”, “1” 이면 “0”이 되는 것은?

가. AND	나. NOT

다. OR	라. Flip-Flop

3. 다른 모든 플립플롭의 기능을 대용할 수 있으며 응용범위가 넓고 집적회로화 되어, 가장 널리 사용되는 플립플롭은?

가. RS 플립플롭	나. JK 플립플롭

다. D 플립플롭	라. T 플립플롭

4. 16진수 FF를 10진수로 나타내면?

가. 254	나. 255

다. 256	라. 257

5. 하나의 명령어가 2개의 오퍼랜드를 가지고 있으며, 처리할 데이터를 제 1, 제 2 오퍼랜드에 기억시키고 그 처리 결과를 제 1오퍼랜드에 기억시키므로 제 1오퍼랜드로 표시된 장소에 기억되어 있던 내용은 처리 후에 지워지게 되는 명령의 형식은?

가. 1Address 방식	나. 2Address 방식

다. 3Address 방식	라. 2Memory 방식

6. 원판형의 자기디스크 장치에서 하나의 원으로 구성된 기억공간으로 원판형을 따라 동심원으로 나눈 것은?

가. 헤드(Head)	나. 릴(Reel)

다. 실린더(Cylinder)	라. 트랙(Track)

7. 2진수 10110을 1의 보수(1'complement)로 표현한 것은?

가. 11110	나. 01000

다. 00110	라. 01001

8. 다음 진리표와 같이 연산이 행해지는 게이트는?

입력		출력
X1	X2	Y
0 1 0 1	0 0 1 1	0 0 0 1

가. OR	나. AND

다. NAND	라. XOR

9. 8bit 컴퓨터에서 부호와 절대치 방식으로 수치 자료를 표현했을 때, 기억된 값은 얼마인가?

1	0	0	0	1	0	1	1

가. -11	나. -12

다. 11	라. 12

10. 불대수(Boolean algebra)의 정리 중 틀린 것은?

가. [eqn: rm A+ bar{A} =1]	나. A+A=A

다. [eqn: rm A bar{A} =0]	라. A+0=0

11. 그림의 전기회로를 컴퓨터의 논리회로로 치환하면?

가. AND	나. OR

다. NOT	라. NAND

12. 다음의 논리회로에 맞는 불 대수식은? (A, B는 입력, Y는 출력)

가. Y=A·B	나. Y=A +B

다. Y=A · (A B)	라. Y=(A+B) · B

13. 2진수로 부여된 주소 값이 직접 기억장치의 피연산자가 위치한 곳을 지정하는 주소 지정 방법은?

가. 즉시주소지정(Immediate Addressing)

나. 직접주소지정(Direct Addressing)

다. 간접주소지정(Indirect Addressing)

라. 인덱스주소지정(Index Addressing)

14. 연산에 사용되는 데이터 및 연산의 중간 결과를 레지스터에 저장하는 주된 이유는?

가. 비용 절약을 위하여

나. 연산 속도의 향상을 위하여

다. 기억장소의 절약을 위하여

라. 연산의 정확도를 높이기 위하여

15. 제어논리장치(CLU)와 산술논리연산장치(ALU)의 실행순서를 제어하기 위해 사용되는 레지스터는?

가. 누산기(accumulator)

나. 프로그램 상태 워드(Program Status Word)

다. 명령 레지스터(instruction register)

라. 플래그 레지스터(flag register)

16. 전송속도는 느리지만 동시에 많은 채널이 동작 되도록 하며 하나의 입·출력 채널을 이용하여 시분할 방식으로 다수의 장치에서 데이터의 전송을 동시에 수행하도록 하는 채널은?

가. 셀렉터 채널	나. 멀티플렉서 채널

다. 입력 채널	라. 출력 채널

17. 일반적으로 컴퓨터의 CPU에서 하나의 명렁어를 실행하기 위하여 이루어지는 동작 단계를 바르게 나열한 것은?

가. fetch cycle → instruction decoding cycle → wite-back 작업 → 명령어 실행단계

나. fetch cycle → instruction decoding cycle → 명령어 실행단계 → write-back 작업

다. fetch cycle → write-back 작업 → 명령어 실행단계 → instruction decoding cycle

라. instruction decoding cycle → fetch cycle → 명령어 실행단계 → wite-back 작업

18. 다음 그림에서 ALU로 2개의 값이 입력되었을 때 AND연산 후의 값으로 맞는 것은?

가. 010100	나. 001011

다. 101011	라. 111111

19. 레지스터 중 PC(Program Counter)를 바르게 설명한 것은?

가. 현재 실행 중인 명령어의 내용을 기억한다.

나. 다음에 수행할 명령어의 번지를 기억한다.

다. 기억 장소의 내용을 기억한다.

라. 연산의 결과를 일시적으로 보관한다.

20. 기억장소인 스택(Stack)에 데이터를 저장하기 위해 사용되는 것은?

가. pull	나. pop

다. push	라. move

21. 다음 SQL 검색문의 의미로 가장 적절한 것은?

SELECT DISTINCT 학과명 FROM 학생;

가. 학생 테이블의 학과명을 모두 검색하라.

나. 학생 테이블의 학과명을 중복되지 않게 모두 검색하라.

다. 학생 테이블의 학과명 중에서 중복된 학과명은 모두 검색하라.

라. 학생 테이블을 학과명 구별하지 말고 모두 검색하라.

22. 데이터베이스 개체(Entity)의 속성 중 하나의 속성이 가질 수 있는 모든 값의 집합을 무엇이라고 하는가?

가. 객체(Object)	나. 속성(Attribute)

다. 도메인(Domain)	라. 카디널리티(Cardinality)

23. SQL의 데이터 조작문(DML)에 해당하지 않는 것은?

가. UPDATE	나. DROP

다. INSERT	라. SELECT

24. 데이터베이스 구성요소들의 상호 관계를 논리적으로 정의한 것으로, 데이터의 구조와 제약조건에 대해 기술한 것은?

가. 차수	나. 트랙잭션

다. 스키마	라. 튜플

25. DBMS의 필수기능으로 가장 적절한 것은?

가. 정의기능, 조작기능, 제어기능

나. 예비기능, 회복기능, 조작기능

다. 참조기능, 보안기능, 저장기능

라. 보안기능, 병행제어기능, 검증기능

26. 하나 이상의 기본 테이블로부터 유도되어 만들어지는 가상 테이블을 무엇이라 하는가?

가. 뷰(VIEW)	나. 유리창(WINDOW)

다. 테이블(TABLE)	라. 도메인(DOMAIN)

27. 스프레드시트의 기능 중 조건에 맞는 내용만 선별하여 추출하는 기능은?

가. 정렬	나. 필터

다. 슬라이드 쇼	라. 매크로

28. 프레젠테이션에서 사용하는 하나의 화면을 무엇이라 하는가?

가. 슬라이드	나. 매크로

다. 개체	라. 셀

29. 다음 SQL 명령문의 의미로 가장 적절한 것은?

DROP TABLE 성적 CASCADE;

가. 성적 테이블과 이 테이블을 참조하는 다른 테이블도 함께 제거하시오.

나. 성적 테이블이 다른 테이블에 의해 참조 중이면 제거하지 마시오.

다. 성적 테이블만 제거 하시오.

라. 성적 테이블의 인덱스만 제거하시오.

30. 스프레드시트 작업에서 반복적으로 실행하는 경우에 한 번의 명령으로 자동화시켜 처리하는 기능은?

가. 필터	나. 정렬

다. 매크로	라. 테이블

31. 시스템 프로그램을 디스크로부터 주기억장치로 읽어 내어 컴퓨터를 이용할 수 있는 상태로 만들어 주는 과정은?

가. 부팅(booting)	나. 스케줄링(scheduling)

다. 업데이트(update)	라. 데드락(deadlock)

32. 도스(MS-DOS)명령어에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. CLS : 화면을 깨끗이 지운다.

나. MD : 새로운 디렉토리를 만든다.

다. CD : 현재의 디렉토리를 변경한다.

라. FC : 모든 열려 있는 파일을 닫는다.

33. “윈도 98”에서 도스창을 열어 작업한 후, 다시 윈도로 복귀하고자 할 때 도스창을 종료하는 방법은?

가. “ESC"를 누른다.

나. “ALT"+"F4"

다. “CTRL"+"ENTER"를 누른다.

라. “EXIT" 명령어를 입력하고 ”ENTER"를 누른다.

34. 주기억장치의 용량을 실제보다 크게 활용할 수 있도록 하기 위하여 실제 자료를 보조기억장치에 두고 주기억장치에 있는 것과 같이 처리 시킬 수 있는 기억장치는?

가. 가상기억장치	나. 확장 기억장치

다. 캐시기억장치	라. 기본 기억장치

35. UNIX 시스템이 제공하는 편집기만으로 묶어진 것은?

가. ed, vi	나. cat, get

다. cp, shell	라. pe2, edit

36. A 드라이브의 디스켓을 빠른 포맷하고 시스템 파일을 복사하기 위한 DOS 명령은?

가. format a: /f	나. format a: /s

다. format a: /q	라. format a: /q /s

37. “윈도 98의 시스템 도구 중 디스크의 손상된 부분을 점검하여 복구해 주는 것은?

가. 디스크 검사	나. 디스크 조각 모음

다. 디스크 공간 늘림	라. 디스크 압축

38. UNIX에서 프롬프트가 %라면 사용자가 사용하고 있는 쉘의 종류는?

가. c shell	나. korn shell

다. bourne shell	라. com shell

39. “윈도 98” 의 시작버튼 위에서 마우스의 오른쪽 버튼을 눌렀을 때 나타나는 메뉴가 아닌 것은?

가. 열기	나. 탐색

다. 설정	라. 찾기

40. “윈도 98”에서 지워진 파일이 임시로 보관되는 곳은?

가. 휴지통	나. 내 문서

다. 내 컴퓨터	라. 내 서류가방

41. UNIX에서 명령어 mv 의 기능으로 옳은 것은?

가. 파일의 이름을 바꾼다.	나. 파일을 복구한다.

다. 파일목록을 열거한다.	라. 파일을 화면에 출력한다.

42. “윈도 98”에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 데이터를 한 번에 16비트 단위로 처리한다.

나. Plug and Play 기능을 지원한다.

다. 네트워크와 인터넷을 지원한다.

라. 멀티태스킹(Multi-tasking)을 지원한다.

43. 다음 문장의 ( )안에 알맞은 내용은?

(  ) selects from among the processes in memory that are ready to execute, and allocates the CPU to one of them.

가. Cycle	나. Spooler

다. Buffer	라. Scheduler

44. CPU 스케줄링 알고리즘에서 규정시간 또는 시간조각(slice)을 미리 정의하여 CPU 스케줄러가 준비상태 큐에서 정의된 시간만큼 각 프로세스에 CPU를 제공하는 시분할 시스템에 적절한 스케줄링 알고리즘은?

가. RR(round-robin)	나. FCFS(fist-come-first-served)

다. SJF(shortest job first)	라. SRT(shortest remaining time)

45. 다음 괄호 안에 가장 알맞은 단어는?

A(n) (  ) is a program that acts an intermediary between a user of computer and the computer hardware.

가. operating system	나. GUI

다. interpreter	라. file system

46. 시스템의 날짜를 변경하거나, 확인할 수 있는 DOS 명령어는?

가. CD	나. DATE

다. CLS	라. COPY

47. "윈도 98“에서 클립보드에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 다른 프로그램의 정보도 가져오거나 보낼 수 있다.

나. 한 번에 한 가지의 정보만 저장할 수 있다.

다. 제일 마지막에 들어온 정보를 기억하고 있다.

라. 선정된 대상을 클립보드에 복사하는 기능키는 Shift+X이다.

48. “윈도 98” [탐색기]의 [보기] 메뉴에서 아이콘 표시 방식으로 적당하지 않는 것은?

가. 자세히	나. 큰 아이콘

다. 그룹 정렬	라. 간단히

49. UNIX 시스템이 이식성이 높은 가장 큰 이유는?

가. C 언어로 구성되어 있기 때문에

나. Cobol 언어로 구성되어 있기 때문에

다. Basic 언어로 구성되어 있기 때문에

라. Fortran 언어로 구성되어 있기 때문에

50. 도스(MS-DOS)의 필터(Filter)명령어 중 하나 또는 여러 개의 파일에서 특정한 문자열을 검색하는 명령어는?

가. FIND	나. MORE

다. SORT	라. SEARCH

51. 다음 중 모뎀을 단말기에 접속할 때 사용하는 방식은?

가. TTL 접속방식	나. 와이어 접속방식

다. 선로스위칭방식	라. RS-232C 접속방식

52. PCM 통신에서 송신측 변조과정이 아닌 것은?

가. 양자화	나. 부호화

다. 표본화	라. 복호화

53. 신호의 변조속도가 1600[Baud]이고, 트리비트(tribit)인 경우 전송속도[bps]는?

가. 1800 bps	나. 3600 bps

다. 4800 bps	라. 48000 bps

54. 다음 중 공중데이터 통신망을 통하여 순간적으로 대량의 패킷 데이터를 전송하는데 가장 적합한 것은?

가. 메시지교환	나. 회선교환

다. 시분할교환	라. 패킷교환

55. 다음 중 각 통화로에 여러 반송주파수르 할당하여 동시에 많은 통화로를 구성하는 방식은?

가. 시분할 방식	나. 공간분할 방식

다. 온라인 방식	라. 주파수분할 방식

56. 다음 중 LAN의 네트워크 형태와 가장 관계가 먼 것은?

가. 스타(star)형	나. 링(ring)형

다. 버스(bus)	라. 그물(mesh)형

57. 두 지점 간을 직통 회선으로 연결한 회선방식으로 트래픽이 많은 경우에 가장 적합한 방식은?

가. 분기회선방식	나. 전용회선방식

다. 루프회선방식	라. 교환회선방식

58. OSI 7계층 참조모델 중 논리적 링크라고 불리는 가상회로와 관련 있는 것은?

가. 데이터링크계층	나. 네트워크계층

다. 응용계층	라. 세션계층

59. 다음 중 정지위성의 위치는 지구 적도 상공 약 몇 [km]인가?

가. 25000	나. 36000

다. 45000	라. 56000

60. 다음 중 데이터 통신의 에러제어 방식에 속하지 않는 것은?

가. 반향검사	나. 검출 후 재전송

다. 전진에러수정	라. 자동송출제어

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	나	나	나	나	라	라	나	가	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	나	나	나	라	나	나	다	나	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	다	나	다	가	가	나	가	가	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	라	라	가	가	라	가	가	다	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	가	라	가	가	나	라	다	가	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	라	다	라	라	라	나	나	나	라