1. JK 플립플롭(Flip Flop)에서 보수가 출력되기 위한 J, K의 입력 상태는?

두목넷 http://dumok.net	정보처리기능사(2008. 10. 5)

가. J=1, K=0	나.  J=0, K=1

다. J=1, K=1	라.  J=0, K=0

2. 보기의 도형과 관련 있는 것은?

가. OR게이트	나. 버퍼(buffer)

다. NAND게이트	라. 인버터(Invert)

3. 논리식 [eqn: rm Z=A+(A bar{B} )]를 간소화 하면 결과는?

가. Z = A+B	나. Z = [eqn: rm bar{A}]+B

다. Z = Z	라. Z = 1

4. 중앙처리장치(CPU)에 해당하는 부분을 하나의 대규모 집적회로의 칩에 내장시켜 기능을 수행하게 하는 것은?

가. 마이크로프로세서	나. 컴파일러

다. 소프트웨어	라. 레지스터

5. 명령의 오퍼랜드 부분에 실제 데이터가 기록되어 있어 메모리 참조를 하지 않고 데이터를 처리하는 방식으로 수행 시간이 빠르지만 오퍼랜드 길이가 한정되어 실제 데이터의 길이에 제약을 받는 주소지정 방식은?

가. Direct Addressing	나. Indirect Addressing

다. Relative Addressing	라. Immediate Addressing

6. 배타적 논리합(XOR) 게이트를 나타내는 논리기호는?

가.	나.

다.	라.

7. 명령어의 주소(Address)부를 연산 주소(Address)로 이용하는 주소지정방식은?

가. 상대 Addressing 방식	나. 절대 Addressing 방식

다. 간접 Addressing 방식	라. 직접 Addressing 방식

8. 연산자의 기능과 거리가 먼 것은?

가. 주소지정 기능	나. 제어 기능

다. 함수연산 기능	라. 입/출력 기능

9. 자외선을 이용하여 메모리를 지우고 Writer로 다시 프로그램을 입력할 수 있는 기억소자는?

가. ROM	나. EEPROM

다. CMOS	라. EPROM

10. 논리적 연산의 종류에 해당하지 않는 것은?

가. AND	나. OR

다. Rotate	라. ADD

11. 다음 논리회로에서 입력 A, B, C에 대한 출력 Y의 값은?

가. Y = AB + [eqn: rm bar{B} C]	나. Y = A+B+C

다. Y = AB +　BC	라. Y = [eqn: rm bar{A}]B + [eqn: rm bar{B} C]

12. 디스크 팩이 6장으로 구성되었을 때 사용하여 기록할 수 있는 면의 수는?

가. 6	나. 8

다. 10	라. 12

13. 입/출력 장치와 중앙처리장치의 속도 차이로 인한 단점을 해결하는 장치는?

가. 채널장치	나. 제어장치

다. 터미널장치	라. 콘솔장치

14. 특정한 장치에서 사용되는 정보를 다른 곳으로 전송하기 위하여 일정한 규칙에 따라 암호로 변환하는 장치는?

가. 명령계수기	나. 명령레지스터

다. 부호기(Encoder)	라. 해동기(Decoder)

15. 주기억장치에서 자료 표현의 최소 단위는?

가. 레코드(Record)	나. 바이트(Byte)

다. 셀(Cell)	라. 블록(Block)

16. 주소지정방식 중 기억장치에 접근할 피연산자가 없는 것으로 산술에 필요한 명령어는 스택 구조 형태에서 처리하도록 하는 것은?

가. 0-주소 형식	나. 1-주소 형식

다. 2-주소 형식	라. 3-주소 형식

17. 명령어(Instruction)의 구성을 가장 바르게 표현한 것은?

가. 명령코드부와 번지부로 구성

나. 오류검색 코드형식

다. 자료의 표현과 주소지정방식

라. 주 프로그램과 부 프로그램

18. 두 비트를 더해서 합(S)와 자리올림수(C)를 구하는 반가산기에서 올림수(Carry) 비트를 나타낸 논리식은?

가. C = A + B	나. C = [eqn: rm bar{A} BULLET bar{B}]

다. C = A․B	라. C = [eqn: rm bar{A} + bar{B}]

19. 입출력 장치의 동작속도와 전자계산기 내부의 동작 속도를 맞추는데 사용되는 레지스터는?

가. 시퀀스레지스터(Sequence Righter)

나. 시프트레지스터(Shift Righter)

다. 버퍼레지스터(Buffer Righter)

라. 어드레스레지스트(Address Righter)

20. 주기억장치, 제어장치, 연산장치 사이에서 정보가 이동되는 경로이다. 빈 부분에 알맞은 장치는?

가. ① 제어장치   ② 주기억장치 ③ 연산장치

나. ① 주기억장치 ② 연산장치   ③ 제어장치

다. ① 주기억장치 ② 제어장치   ③ 연산장치

라. ① 제어장치   ② 연산장치   ③ 주기억장치

21. 데이터베이스 개체(Entity)의 속성 중 하나의속성이 가질 수 있는 모든 값의 집합을 무엇이라고 하는가?

가. 객체(Object)	나. 속성(Attribute)

다. 도메인(Domain)	라. 카디널러티(Cardinality)

22. 프리젠테이션 프로그램의 사용 용도로 거리가 가장 먼 것은?

가. 교육자료 작성	나. 제품 설명회 및 자료 작성

다. 통계자료 계산	라. 회의자료 작성

23. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

- 기본 테이블로부터 유도되어 만들어지며 독자적으로 존재하지 못하는 가상 테이블이다.

- 필요한 데이터만 정의해서 처리할 수 있기 때문에 관리가 용이하고 명령문이 간단해진다.

가. VIEW	나. TUPLE

다. CARDINALITY	라. DOMAIN

24. 수치계산과 관련된 업무에서 계산의 어려움과 비효율성을 개선하여 전표의 작성, 처리, 관리를 쉽게 할 수 있도록 한 것은?

가. 스프레드시트	나. 데이터베이스

다. 프리젠테이션	라. 워드프로세서

25. DBA의 역할로 거리가 먼 것은?

가. DBMS의 성능향상을 위한 데이터의 저장구조 및 접근방법의 결정

나. 데이터베이스의 생성과 삭제

다. 데이터 보안에 대한 조치

라. 최종 사용자를 위한 응용프로그램의 개발

26. SQL 문의 형식으로 적당하지 않은 것은?

가. SELECT - FORM - WHERE

나. UPDATE - FROM - WHERE

다. INSERT - INTO - VALUES

라. DELETE - FROM - WHERE

27. 3단계 스키마(SCHEMA)의 종류가 아닌 것은?

가. 개념스키마	나. 외부스키마

다. 관계스키마	라. 내부스키마

28. SQL의 명령 중 DDL에 해당하는 것은?

가. SELECT	나. UPDATE

다. ALTER	라. INSERT

29. 다음 SQL 명령문의 의미로 가장 적절한 것은?

DROP TABLE 부서명;

가. 부서명 테이블에 검색하라.

나. 부서명 테이블을 삭제하라.

다. 부서명 필드를 생성하라.

라. 부서명 필드를 검색하라.

30. 스프레드시트에서 입력의 기본 단위를 무엇이라고 하는가?

가. 함수	나. 셀

다. 테이블	라. 슬라이드

31. “윈도 98”에서 단축 아이콘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 바탕화면에서 단축 아이콘을 삭제하면 실제 연결되어 있는 프로그램도 삭제된다.

나. 실제 실행파일과 연결해 놓은 아이콘을 말한다.

다. 사용자 임의로 단축아이콘을 생성하거나 삭제시킬 수 있다.

라. 일반 아이콘과 다른 것은 아이콘 밑에 화살표가 표시되어 있다.

32. UNIX에서 파일을 삭제할 때 사용되는 명령어는?

가. ls	나. cp

다. pwd	라. rm

33. 도스(MS-DOS)에서 두 개의 파일을 비교하여 그 차이를 나타내는 명령은?

가. SHARE	나. VER

다. MOVE	라. FC

34. 도스(MS-DOS)에서 [Ctrl]+[Alt]+[Delete]를 눌러 재부팅하였다. 이러한 재부팅 방법을 무엇이라 하는가?

가. 콜드 부팅(Cold Booting)

나. 웜 부팅(Worm Booting)

다. 하드 부팅(Hard Booting)

라. 핫 부팅(Hot Booting)

35. Which one is not related to Processing Program?

가. Language Translate Program

나. Service Program

다. Job Management Program

라. Problem Program

36. UNIX에서 현재 실행중인 프로세스를 종료하기 위한 명령어는?

가. ps	나. del

다. kill	라. stop

37. 유닉스(UNIX) 명령어 중 DOS의 DIR과 같은 역할을 하는 명령은?

가. ls	나. cd

다. pwd	라. cp

38. “윈도 98”의 탐색기에서 연속적인 여러 개의 파일을 한꺼번에 선택할 때 마우스와 함께 사용하는 키는?

가. □	나. □

다. □	라. □

39. 운영체제의 특성으로 옳지 않은 것은?

가. 신뢰성	나. 효율성

다. 복잡성	라. 용이성

40. DOS(MS-DOS) 명령어 중 COMMAND.COM 파일이 관리하는 것은?

가. CHKDSK	나. DELTREE

다. COPY	라. FORMAT

41. 다음 ( ) 안의 내용으로 적절하지 않은 것은?

The UNIX operating system has three important features- ( ), ( ) and ( ).

가. Kernel	나. Shell

다. File System	라. Compiler

42. 도스(MS-DOS) 부팅 시 반드시 필요한 시스템 파일에 해당하지 않는 것은?

가. MSDOS.SYS	나. COMMAND.COM

다. IO.SYS	라. CONFIG.SYS

43. “윈도 98”에서 DOS의 디렉터리와 유사한 의미를 가진 것은?

가. 파일(File)	나. 트리(Tree)

다. 로그오프(Log-off)	라. 폴더(Folder)

44. “윈도 98”의 휴지통에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 삭제한 파일을 임시 저장하며 휴지통 내에 파일을 다시 복구할 수 있다.

나. 휴지통의 크기를 변경시킬 수 없다.

다. 파일 삭제시 휴지통에 보관하지 않고 즉시 삭제할지의 여부를 지정할 수 있다.

라. 파일 삭제 시 삭제 확인 메시지를 보이지 않게 지정할 수 있다.

45. “윈도 98”의 메모장을 이용하여 문서를 작성하고 저장했을 때의 기본적인 파일 확장자명으로 옳은 것은?

가. hwp	나. txt

다. doc	라. bmp

46. 다중 프로그래밍 상에서 두 개의 프로세스가 실행 중에 있게 되면, 각 프로세스는 자신이 필요한 자원을 가지고 실행되다가 서로 자신이 점유하고 있는 자원을 포기하지 않은 상태에서 다른 프로세스의 자원을 요구하는 경우가 발생한다. 이 경우 두 프로세스는 모두 더 이상 실행을 할 수 없게 된다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

가. 교착상태(Dead Lock)

나. 세마포어(Semaphore)

다. 가상시스템(Virtual System)

라. 임계영역(Critical Section)

47. 도스(MS-DOS)에서 ATTRIB 명령어의 옵션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 백업파일 속성 : A	나. 시스템파일 속성 : S

다. 읽기전용파일 속성 : P	라. 숨김파일 속성 : H

48. 컴퓨터 시스템의 성능을 최적화하기 위하여 사용되는 운영체제의 기능과 거리가 먼 것은?

가. 초기 설정 기능	나. 인터페이스 기능

다. 이식성 기능	라. 시스템 비보호 기능

49. 컴퓨터 시스템을 구성하고 있는 하드웨어 장치와 일반 사용자에서 실행되는 응용 프로그램의 중간에 위치하여 컴퓨터 시스템을 제어하고 관리하는 것은?

가. Operating System	나. Loader

다. Compiler	라. Interpreter

50. “윈도 98”에서 “디스크 조각 모음”에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 디스크 조각 모음은 불량(Bad) 섹터를 치료해 준다.

나. 사용 중인 디스크의 효율 향상을 위하여 수행한다.

다. 디스크 조각 모음 작업 중에도 다른 작업을 수행 할 수 있다.

라. 하드디스크뿐만 아니라 플로피디스크도 조각 모음을 할 수 있다.

51. 다음 중 LAN의 특징이 아닌 것은?

가. 광대역 전송매체의 사용을 고속 통신이 가능하다.

나. 광역 공중망의 통신에 적합하다.

다. 정보처리기기의 재배치 및 확장성이 우수하다.

라. 다양한 디지털 미디어 정보의 전송이 가능하다.

52. 광섬유를 이용한 LAN으로 전송로의 속도가 100[Mbps]의 전송이 가능한 것은?

가. X.25	나. X.28

다. FDDI	라. ANSI

53. 동기식 전송 방식에 사용되는 SDLC, HDLC에서 주로 데이터 전송시 사용하는 에러 검출 방식은?

가. 패리티 방식	나. ARQ 방식

다. 정마크부호 방식	라. CRC 방식

54. 변조 속도가 2400[Baud]이고 쿼드비트(Quadbit)를 사용하는 경우 전송 속도는 몇 [bps] 인가?

가. 1600	나. 2400

다. 4800	라. 9600

55. 다음 중 동영상 압축을 위한 것은?

가. JPEG	나. MPEG

다. MIDI	라. CD-R

56. 하나의 통신 선로를 이용하여 여러 신호를 서로 간섭받지 않고 전송함으로써 통신 선로의 이용 효율을 높일 수 있는 장치는?

가. 다중화기	나. 단말기

다. 변/복조기	라. PBX

57. 다음 전송 제어 문자 중 정의가 잘못된 것은?

가. EOT - 전송 종료	나. DLE - 문자 동기

다. ACK - 긍정 응답	라. ETX - 텍스트 종료

58. HDLC 전송 프레임 중에서 시작과 끝을 나타내는 것은?

가. 제어(CONTROL) 부	나. 프레임 검사 시퀀스(FCS)

다. 플래그(FLAG)	라. 주소(ADDRESS) 부

59. 모뎀과 단말기 간을 연결해주는 RS-232C 25핀 커넥터의 기능에 해당되지 않는 것은?

가. 전기적 장치	나. 데이터의 송수신

다. 인터페이스	라. 전자 유도 차폐

60. 다음 중 대역 확산 기술을 이용한 다량 접속 방식에 해당되는 것은?

가. TDMMA	나. CDMA

다. FDMA	라. WDMA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	라	다	가	라	나	라	가	라	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	다	가	다	나	가	가	다	다	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	다	가	가	라	나	다	다	나	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	라	라	나	다	다	가	나	다	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	라	라	나	나	가	다	라	가	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	다	라	라	나	가	나	다	라	나