제1과목 데이터베이스

1. 해싱함수(Hashing Function)의 종류가 아닌 것은?

가. 제곱(mid-square) 방법

두목넷 http://dumok.net                       정보처리기사(2004. 5. 23)

나. 숫자분석(digit analysis) 방법

다. 체인(chain) 방법

라. 제산(division) 방법

2. 하나의 애트리뷰트가 가질 수 있는 값을 총칭하여 무엇이라 하는가?

가. 튜플	나. 릴레이션

다. 도메인	라. 엔티티

3. 개념 스키마(conceptual schema)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 단순히 스키마(schema)라고도 한다.

나. 범기관적 입장에서 데이터베이스를 정의한 것이다.

다. 모든 응용시스템과 사용자가 필요로 하는 데이터를 통합한 조직 전체의 데이터베이스로 하나만 존재한다.

라. 개개 사용자나 응용 프로그래머가 접근하는 데이터베이스를 정의한 것이다.

4. STUDENT 테이블을 생성한 후, GENDER 필드가 누락되어 이를 추가하려고 한다. 이에 적합한 SQL 명령어는?

가. CREATE	나. ALTER

다. ADD	라. MODIFY

5. 분산 데이터베이스의 장점으로 거리가 먼 것은?

가. 지역 자치성이 높다.

나. 효용성과 융통성이 높다.

다. 점증적 시스템 용량 확장이 용이하다.

라. 소프트웨어 개발 비용이 저렴하다.

6. A은행에서B 라는 사람이 고객 인증 절차를 거쳐 잔액을 조회한 후 타인에게 송금하는 도중에 장애가 발생하였을 경우 문제가 발생한다. 이러한 경우의 부작용을 방지할 수 있는 트랜잭션의 특성은?

가. 일관성(Consistency)	나. 고립성(Isolation)

다. 지속성(Duration)	라. 원자성(Atomicity)

7. 릴레이션의 성질(property)로 적합한 것은?

가. 중복된 튜플이 존재한다.

나. 튜플 간의 순서가 정의된다.

다. 속성 간의 순서가 정의된다.

라. 모든 속성 값은 원자값이다.

8. 비선형 자료 구조에 해당하는 것은?

가. 큐(Queue)	나. 데크(Deque)

다. 그래프(Graph)	라. 리스트(List)

9. E-R 모델의 그래픽 표현으로 옳지 않은 것은?

가. 개체타입 - 오각형	나. 관계타입 - 마름모

다. 속성 - 원	라. 연결 - 선

10. SQL에서 각 기능에 대한 내장함수의 연결이 옳지 않은 것은?

가. 열에 있는 값들의 개수 - COUNT

나. 열에 있는 값들의 평균 - AVG

다. 열에 있는 값들의 합 - TOT

라. 열에서 가장 큰 값 - MAX

11. 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)에서 제어 기능에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

가. 데이터의 무결성 유지   나. 갱신, 삽입, 삭제 등의 연산

다. 보안 유지와 권한 검사  라. 정확성 유지를 위한 병행 제어

12. 해싱(hashing)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 버킷(bucket)이란 하나의 주소를 갖는 파일의 한 구역을 의미하며, 버킷의 크기는 같은 주소에 포함될 수 있는 레코드의 수를 의미한다.

나. 슬롯(slot)이란 한 개의 레코드를 저장할 수 있는 공간으로 n개의 슬롯이 모여 하나의 버킷을 형성한다.

다. 충돌(collision)이란 레코드를 삽입할 때 2개의 상이한 레코드가 똑같은 버킷으로 해싱되는 것을 의미한다.

라. 해싱은 충돌(collision)이 발생하면 항상 오버플로가 발생한다.

13. 스택의 응용 분야와 거리가 먼 것은?

가. 운영체제의 작업 스케줄링    나. 함수 호출의 순서 제어

다. 인터럽트의 처리             라. 수식의 계산

14. SQL 구문과 의미가 잘못 연결된 것은?

가. CREATE - 테이블 생성      나. DROP - 레코드 삭제

다. UPDATE - 자료 갱신        라. DESC - 내림차순 정렬

15. 테이블에서 특정 속성에 해당하는 열을 선택하는데 사용되며 결과로는 릴레이션의 수직적 부분 집합에 해당하는 관계 대수 연산자는?

가. project 연산자	나. join 연산자

다. division 연산자	라. select 연산자

16. 개체-관계(E-R) 모델에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. E-R 다이어그램으로 표현하며 P. Chen이 제안했다.

나. 일 대 일(1:1) 관계 유형만을 표현할 수 있다.

다. 개체 타입과 이들 간의 관계 타입을 이용해 현실 세계를 개념적으로 표현한 방법이다.

라. E-R 다이어그램은 E-R 모델을 그래프 방식으로 표현한 것이다.

17. What is the quantity of tuples in consist of the relation?

가. Degree	나. Instance

다. Domain	라. Cardinality

18. 다음 영문의 괄호에 적합한 database system은?

Database management systems that process data from the perspective of a ( ) structure use a set of two dimensional tables to represent the logical relationships among the records of a user's files.

가. hierarchical database	나. network database

다. relational database	라. object-oriented database

19. 데이터베이스 설계 순서로 옳은 것은?

가. 요구 조건 분석 → 개념적 설계 → 논리적 설계 → 물리적 설계 → 구현

나. 요구 조건 분석 → 논리적 설계 → 개념적 설계 → 물리적 설계 → 구현

다. 요구 조건 분석 → 논리적 설계 → 물리적 설계 → 개념적 설계 → 구현

라. 요구 조건 분석 → 개념적 설계 → 물리적 설계 → 논리적 설계 → 구현

20. DBMS의 필수기능 중에서 데이터의 논리적 구조와 물리적 구조 사이의 변환이 가능하도록 두 구조 사이의 사상(Mapping)을 명세하여 하나의 물리적 구조로 여러 응용프로그램이 요구하는 데이터 구조를 지원하게 하는 것은 어떤 기능에 포함되는가?

가. 정의기능	나. 조작기능

다. 사상기능	라. 제어기능

제2과목 전자계산기구조

21. 컴퓨터에서 사용하는 명령어의 기능이 아닌 것은?

가. 전달 기능	나. 제어 기능

다. 연산 기능	라. 번역 기능

22. 프로그래머가 어셈블리(assembly)언어로 프로그램을 작성할 때 반복되는 일련의 같은 연산을 효과적으로 프로그램하기 위해서 필요한 것은?

가. micro-programming	나. macro

다. function	라. revised instruction set

23. 다음 인터럽트 중에서 우선순위가 가장 높은 것은?

가. 외부 신호	나. 프로그램

다. 기계 이상	라. 전원 이상

24. I/O bus에 연결될 수 있는 다음 4개의 선 중에서 양방향성(bidirectional)인 것은?

가. interrupt sense line	나. data line

다. function line	라. device address line

25. 중앙연산 처리장치에서 micro-operation이 순서적으로 일어나게 하려면 무엇이 필요한가?

가. 스위치(switch)	나. 레지스터(register)

다. 누산기(accumulator)	라. 제어신호(control signal)

26. BUN(Branch UNconditionally) 명령을 마이크로 동작으로 표시한 것은?

가. PC ← MAR

나. PC ← MBR(AD)

다. MAR ← MBR(AD), PC ← M(MAR)

라. MBR ← M(MBR), PC ← MBR

27. 명령어가 연산자(op code) 6비트, 주소 필드 16비트로 구성되어 있다. 이 명령어를 쓰는 컴퓨터는 최대 몇 가지 동작이 가능한가?

가. 6	나. 16

다. 32	라. 64

28. 매크로(MACRO) 명령어는 프로그램의 어느 것과 유사한가?

가. NAME	나. END문

다. CALL문	라. 파라미터(Parameter)

29. 내부 인터럽트의 원인이 아닌 것은?

가. 정전

나. 불법적인 명령의 실행

다. Overflow 또는 0으로 나누는 경우

라. 보호 영역 내의 메모리 어드레스를 Access 하는 경우

30. 한 명령의 execute cycle 중에 interrupt 요청을 받아 interrupt를 처리한 후 실행되는 사이클은?

가. fetch cycle	나. indirect cycle

다. execute cycle	라. direct cycle

31. 명령을 수행하기 위한 CPU의 상태 변환을 무엇이라 하는가?

가. fetch	나. program operation

다. micro operation	라. count operation

32. 미소의 콘덴서에 전하를 충전하는 형태의 원리를 이용하는 메모리로 재충전(Refresh)이 필요한 메모리는?

가. SRAM	나. DRAM

다. PROM	라. EPROM

33. 데이터 단위가 8비트인 메모리에서 용량이 64kbyte인 경우의 어드레스 핀은 몇 개인가?

가. 12	나. 14

다. 16	라. 18

34. 비수치 데이터에서 마스크를 이용하여 불필요한 부분을 제거하기 위한 연산은?

가. OR	나. XOR

다. AND	라. NOT

35. 다음은 어느 구조에 대한 설명인가?

"PE(Processing element)라고 불리는 다수의 연산기를 갖는 형태로 PE들을 동기적으로 병렬처리를 수행하는데 동시에 같은 기능을 수행하도록 되어 있다."

가. 다중 처리기	나. 배열 처리기

다. 파이프라인 처리기	라. 데이터 흐름기계

36. 단항(Unary) 연산의 종류가 아닌 것은?

가. complement	나. OR

다. shift	라. Rotate

37. 64K인 주소 공간(address space)과 4K인 기억공간(memory space)을 가진 컴퓨터인 경우 한 페이지(page)가 512워드로 구성된다면 페이지와 블럭 수는 각각 얼마인가?

가. 16페이지 12블럭	나. 128페이지 8블럭

다. 256페이지 16블럭	라. 64페이지 4K블럭

38. 연관(associative) 기억장치에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 주소를 필요로 하지 않는다.

나. 주소 공간의 확대가 목적이다.

다. CAM(Content Addressable Memory)이라고도 한다.

라. 데이터의 내용에 의해 접근되는 메모리 방식이다.

39. 다음과 같은 보기는 어느 유형의 주소 명령 방식인가?

<보기>    LOAD A   ADD B   STORE C

가. zero-address	나. one-address

다. two-address	라. three-address

40. 우선순위 인터럽트 가운데 소프트웨어적 처리 기법은?

가. 폴링(polling) 방법

나. 스트로브(strobe) 방법

다. 데이지-체인(daisy-chain) 방법

라. 병렬 우선순위(parallel priority) 방법

제 3과목 운영체제

41. PCB(process control block)가 갖고 있는 정보가 아닌 것은?

가. 프로세스 상태

나. 프로그램 카운터

다. 처리기 레지스터

라. 할당되지 않은 주변장치의 상태 정보

42. UNIX에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 상당 부분 C 언어를 사용하여 작성되었으며, 이식성이 우수하다.

나. 사용자는 하나 이상의 작업을 백그라운드에서 수행할 수 있어 여러 개의 작업을 병행 처리할 수 있다.

다. 쉘(shell)은 프로세스 관리, 기억장치 관리, 입/출력 관리 등의 기능을 수행한다.

라. 두 사람 이상의 사용자가 동시에 시스템을 사용할 수 있어 정보와 유틸리티들을 공유하는 편리한 작업환경을 제공한다.

43. 우선순위(priority) 스케줄링에서 무한 정지(indefinite blocking)를 방지하는 기법은?

가. 바인딩(binding) 기법	나. 교체(replacement) 기법

다. 페이징(paging) 기법	라. 에이징(aging) 기법

44. 라운드 로빈(round robin) 스케줄링 방법에 대한 설명 중 적절하지 않은 것은?

가. 시간분할의 크기가 작으면 작은 프로세서들에게 유리하다.

나. 시간분할의 크기가 너무 작으면 스레싱에 소요되는 시간의 비중이 커진다.

다. 시간분할의 크기가 커지면 FCFS(First Come First Serve) 방법과 같게 된다.

라. 비선점 기법에 해당한다.

45. 새로 들어온 프로그램과 데이터를 주기억장치 내의 어디에 놓을 것인가를 결정하기 위한 주기억장치 배치전략에 해당하지 않는 것은?

가. best-fit	나. worst-fit

다. first-fit	라. last-fit

46. 스래싱(thrashing) 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. CPU가 프로그램 실행보다는 페이지 대체에 많은 시간을 소모하는 현상

나. 프로세스의 페이지 요청이 급격히 증가하는 현상

다. 다중 프로세스 시스템에서 데이터의 일관성이 무너지는 현상

라. 실시간 시스템에서 작업들이 그들의 종료시한 이내에 처리되지 못하는 현상

47. 모니터(Monitor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 특정의 공유자원을 할당하는데 필요한 데이터 및 프로시져를 포함하는 병행성 구조(concurrency -construct)이다.

나. 모니터 외부의 프로세스는 모니터 내부의 데이터를 직접 액세스할  수 없다.

다. 모니터 내의 자원을 원하는 프로세스는 반드시 해당 모니터의 진입부(entry)를 호출해야 하고 원하는 모든 프로세스는 동시에 모니터 내에 들어갈 수 있다.

라. 모니터에서 사용되는 연산은 Wait와 Signal이 있다.

48. 디스크 스케줄링 기법 중에서 탐색 거리가 가장 짧은 요청이 먼저 서비스를 받는 기법이며, 탐색 패턴이 편중되어 안쪽이나 바깥쪽 트랙이 가운데 트랙보다 서비스를 덜 받는 경향이 있는 기법은?

가. FCFS	나. C-SCAN

다. LOOK	라. SSTF

49. Denning이 제안한 프로그램의 움직임에 관한 모델로 프로세스를 효과적으로 실행하기 위하여 주기억장치에 유지되어야 하는 페이지들의 집합을 의미하는 것은?

가. Locality	나. Working set

다. Overlay	라. Mapping

50. 시간적 구역성(temporal locality)의 예가 아닌 것은?

가. 루프                      나. 서브루틴

다. 프로그램의 순차적 수행    라. 스택

51. 가상기억장치에서 주기억장치로 페이지를 옮겨 넣을 때 주소를 조정해 주어야 하는데 이를 무엇이라 하는가?

가. 매핑(mapping)	나. 스케줄링(scheduling)

다. 매칭(matching)	라. 로딩(loading)

52. 여러명의 사용자가 사용하는 시스템에서 컴퓨터가 사용자들의 프로그램을 번갈아 가며 처리해 줌으로써 각 사용자들은 각자 독립된 컴퓨터를 사용하는 느낌을 갖는 시스템은?

가. on-line system	나. batch file system

다. dual system	라. time sharing system

53. 자원 보호 기법에 해당하지 않는 것은?

가. 자격 제어 행렬(Capability control matrix)

나. 접근 제어 리스트(Access control list)

다. 접근 제어 행렬(Access control matrix)

라. 자격 리스트(Capability list)

54. UNIX에서 inode는 한 파일이나 디렉토리에 관한 모든 정보를 포함하고 있는데, 이에 해당하지 않는 것은?

가. 파일이 가장 처음 변경된 시간 및 파일의 타입

나. 파일 소유자의 사용자 번호

다. 파일이 만들어진 시간

라. 데이터가 담겨진 블록의 주소

55. 프로세스의 개념으로 거리가 먼 것은?

가. 실행 중인 프로그램

나. 프로세서에 할당되어 실행될 수 있는 개체

다. 프로그램이 활성화된 상태

라. 동시에 실행될 수 있는 프로그램들의 집합

56. 디스크에서 헤드가 70트랙을 처리하고 60트랙으로 이동해 왔다. SCAN 방식을 사용할 때 다음 디스크 큐에서 가장 먼저 처리되는 트랙은?

20, 50, 80, 100

가. 20	나. 50

다. 80	라. 100

57. 요구 페이징 기법 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지를 먼저 대체하는 기법에 해당되는 것은?

가. FIFO	나. LFU

다. LRU	라. SSTF

58. 인터럽트의 처리를 위한 작업 순서로 옳은 것은?

a. 운영체제가 제어권을 받는다.

b. 인터럽트 처리루틴이 인터럽트를 처리한다.

c. 인터럽트 받은 프로세스의 상태를 저장한다.

d. 인터럽트가 걸렸던 프로세스의 상태를 복구한다.

가. a-c-b-d	나. b-c-a-d

다. c-b-d-a	라. c-b-a-d

59. 운영체제를 기능에 따라 분류할 때, 제어(control) 프로그램에 해당하지 않는 것은?

가. data management program	나. service program

다. job control program	라. supervisor program

60. 파일 시스템에서 중앙에 마스터 파일 디렉토리가 있고, 그 아래 사용자 파일 디렉토리가 있는 구조이며, 다른 사용자와의 파일 공유가 대체적으로 어렵고 파일 이름이 보통 사용이름, 파일 이름의 형태를 취하므로 파일 이름의 길이가 길어지는 디렉토리 구조는?

가. 단일 디렉토리 구조

나. 2단계 디렉토리 구조

다. 트리형태 디렉토리 구조

라. 비순환 그래프 디렉토리 구조

제 4과목 소프트웨어공학

61. 제어흐름 그래프가 다음과 같을 때 McCabe의 cyclomatic 수는 얼마인가?

가. 3	나. 4

다. 5	라. 6

62. 소프트웨어의 재사용과 관련된 내용 중 가장 적절한 설명은?

가. 시스템 명세, 설계, 코드 그리고 다른 팀에 의해 작성된 문서를 공유함으로 소프트웨어 개발을 복잡하게 만든다.

나. 소프트웨어를 재사용함으로써 유지 보수비용이 높아진다.

다. 모든 소프트웨어를 개발할 때는 반드시 소프트웨어를 재사용하여야만 한다.

라. 소프트웨어의 개발 생산성과 품질을 높이려는 주요 방법이다.

63. 객체지향 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 객체지향 설계에 있어 가장 중요한 문제는 시스템을 구성하는 객체와 속성, 연산을 인식하는 것이다.

나. 시스템 기술서의 동사는 객체를 명사는 연산이나 객체 서비스를 나타낸다.

다. 객체지향 설계를 문서화할 때 객체와 그들의 부객체(sub-object)의 계층적 구조를 보여주는 계층차트를 그리면 유용하다.

라. 객체는 순차적(Sequentially) 또는 동시적으로(Concurrently) 구현될 수 있다.

64. 프로젝트 관리에서 가장 대표적인 위험요소로 볼 수 있는 것은?

가. 인력 부족	나. 예산 관리

다. 일정 관리	라. 사용자 요구 사항 변경

65. COCOMO법에 의한 소프트웨어 모형에 속하지 않는 것은?

가. Basic COCOMO	나. Putnam COCOMO

다. Intermediate COCOMO	라. Detailed COCOMO

66. CPM(Critical Path Method) 네트워크에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 프로젝트 작업 사이의 관계를 나타내며 최장경로를 파악할 수 있다.

나. 프로젝트 각 작업에 필요한 시간을 정확하게 예측할 수 있다.

다. 다른 일정계획안을 시뮬레이션 할 수 있다.

라. 병행 작업이 가능하도록 계획할 수 있으며, 이를 위한 자원할당도 가능하다.

67. 소프트웨어 생명주기(life cycle) 모델 중 아래 보기가 설명하는 모형은?

a. 고객과의 의사소통(Communication)을 통해 계획수립과 위험분석, 구축, 고객평가의 과정을 거쳐 소프트웨어를 개발한다.

b. 가장 큰 장점인 위험분석 단계에서 기술과 관리의 위험요소 들을 하나씩 제거해 나감으로서 완성도 높은 소프트웨어를 만들 수 있다.

c. 반복적인 작업을 수행하는 점증적 생명주기 모델이다.

d. 비용이 많이 들거나 시간이 많이 소요되는 대규모 프로젝트나 큰 시스템을 구축할 때 유리하다.

가. 프로토타입(prototype) 모델	나. 폭포수(waterfall) 모델

다. 나선형(spiral) 모델	라. RAD 모델

68. 소프트웨어 개발단계와 그에 따른 테스트 전략의 결합이 적절한 것은?

가. 분석단계 - 결합(Integration) Test

나. 설계단계 - 검증(Validation) Test

다. 구현단계 - 단위(Unit) Test

라. 유지보수단계 - 시스템(System) Test

69. 좋은 소프트웨어의 조건이라고 할 수 없는 항목은?

가. 남이 알아보기 쉬워야 한다.

나. 경제적이어야 한다.

다. 문서화가 잘 되어 있어야 한다.

라. 프로그램이 독창적이어야 한다.

70. 소프트웨어 설계의 품질을 평가하는 척도로 결합도와 응집력이 사용된다. 다음 중 가장 우수한 설계 품질은?

가. 모듈간의 결합도는 높고 모듈내부의 응집력은 높다.

나. 모듈간의 결합도는 높고 모듈내부의 응집력은 낮다.

다. 모듈간의 결합도는 낮고 모듈내부의 응집력은 높다.

라. 모듈간의 결합도는 낮고 모듈내부의 응집력은 낮다.

71. 시스템 외주개발을 위한 제안서 평가시 평가항목으로 거리가 먼 것은?

가. 개발 기술력	나. 가격의 타당성

다. 업체의 지명도	라. 사용자 지원능력

72. 소프트웨어 개발 과정에서 사용되는 요구 분석, 설계, 구현, 검사 및 디버깅 과정을 컴퓨터와 전용의 소프트웨어 도구를 사용하여 자동화하는 것을 무엇이라고 하는가?

가. CAT(Computer Aided Testing)

나. CAD/CAM(Computer Aided Design and Manufacturing)

다. CASE(Computer Aided Software Engineering)

라. CAI(Computer Aided Instruction)

73. 소프트웨어에 대한 변경을 관리하기 위해 개발된 일련의 활동을 나타내며, 이런 변경이 전체 비용이 최소화되고 최소한의 방해가 소프트웨어의 현 사용자에게 야기되도록 보증하는 것을 목적으로 하는 것은?

가. 위험 관리	나. 형상 관리

다. 프로젝트 관리	라. 유지보수 관리

74. 프로젝트의 개발 비용 산정시 결정에 영향을 주는 요소로서 거리가 먼 것은?

가. 비용 산정 기법	나. 시스템의 크기

다. 시스템의 신뢰도	라. 제품의 복잡도

75. 객체 지향의 기본 원리인 정보은폐와 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

가. 캡슐화(encapsulation)	나. 클래스(class)

다. 메시지(message)	라. 상속성(inheritance)

76. 오브젝트가 메시지를 받으면 어떤 행위가 발생되는가?

가. 애트리뷰트(attribute)를 부른다(invoke).

나. 메소드를 부른다(invoke).

다. 연관없이 흘러 보낸다

라. 메시지를 되돌려 보낸다.

77. 자료흐름도(DFD)를 작성하는데 지침이 될 수 없는 항목은?

가. 자료흐름은 처리(Process)를 거쳐 변환 될 때마다 새로운 이름을 부여한다.

나. 어떤 처리(Process)가 출력자료를 산출하기 위해서는 반드시 입력 자료가 발생해야 한다.

다. 자료저장소에 입력 화살표가 있으면 반드시 출력 화살표도 표시되어야 한다.

라. 상위단계의 처리(Process)와 하위 자료흐름도의 자료 흐름은 서로 일치돼야 한다.

78. 블랙박스 테스팅을 통해 발견하기 힘든 오류는?

가. 성능 오류	나. 부정확한 기능

다. 인터페이스 오류	라. 논리구조상의 오류

79. 시스템 테스팅 단계의 순서가 적절하게 이루어진 것은?

가. 단위 테스트 - 통합 테스트 - 시스템 테스트 - 수용 테스트

나. 수용 테스트 - 단위 테스트 - 통합 테스트 - 시스템 테스트

다. 단위 테스트 - 통합 테스트 - 수용 테스트 - 시스템 테스트

라. 수용 테스트 - 시스템 테스트 - 단위 테스트 - 통합 테스트

80. 설계품질을 평가하기 위해서는 반드시 좋은 설계에 대한 기준을 세워야 한다. 다음 중 좋은 기준이라고 할 수 없는 것은?

가. 설계는 모듈적이어야 한다.

나. 설계는 자료와 프로시저에 대한 분명하고 분리된 표현을 포함해야 한다.

다. 소프트웨어 요소들 간의 효과적 제어를 위해 설계에서 계층적 조직이 제시되어야 한다.

라. 설계는 서브루틴이나 프로시저가 전체적이고 통합적이 될 수 있도록 유도되어야 한다.

제 5과목 데이터통신

81. TCP/IP에서 네트워크 계층과 관련이 없는 프로토콜은?

가. IGMP	나. SNMP

다. ICMP	라. IP

82. 보(baud) 속도가 2400 보오이고, 한번에 2개의 비트를 전송할 때 데이터 신호속도(bps)는 얼마인가?

가. 2400	나. 4800

다. 7200	라. 9600

83. 인터 네트워킹을 위한 브리지(Bridge)의 역할이 아닌 것은?

가. A에서 송신한 모든 프레임을 읽고 B로 주소 지정된 것들을 받아들인다.

나. B에 대한 매체 액세스 제어 프로토콜을 사용하여 B에게로 프레임을 재 전송한다.

다. B에서 A로의 트래픽은 같다.

라. A에서 송신한 프레임의 내용과 형식을 수정한다.

84. 데이터 링크 제어 문자 중에서 수신측에서 송신측으로 부정 응답으로 보내는 문자는?

가. NAK(Negative AcKnowledge)

나. STX(Start of TeXt)

다. ACK(ACKnowledge)

라. ENQ(ENQuiry)

85. 전송 데이터가 있는 동안에만 시간 슬롯을 할당하는 다중화 방식은?

가. 통계적 시분할 다중화	나. 광파장 분할 다중화

다. 동기식 시분할 다중화	라. 주파수 분할 다중화

86. 에러 제어에 사용되는 자동반복 요청(ARQ) 기법이 아닌 것은?

가. stop-and-wait ARQ	나. go-back-N ARQ

다. auto-repeat ARQ	라. selective-repeat ARQ

87. 다음 중 IP의 라우팅 프로토콜이 아닌 것은?

가. IGP	나. RIP

다. EGP	라. HDLC

88. 송신측은 하나의 블록을 전송한 후 수신측에서 에러의 발생을 점검한 다음 에러 발생 유무 신호를 보내올 때까지 기다리는 ARQ 방식은?

가. 연속적 ARQ	나. 적응적 ARQ

다. Go-Back-N ARQ	라. 정지와 대기 ARQ

89. 둘 이상의 컴퓨터 사이에 데이터 전송을 할 수 있도록 미리 정보의 송ㆍ수신측에서 정해둔 통신 규칙은?

가. 프로토콜	나. 링크

다. 터미널	라. 인터페이스

90. 다음 OSI 7계층과 이와 관련된 표준으로 서로 옳지 않게 연결된 것은?

가. 물리 계층 : RS-232C

나. 데이터 링크 계층 : HDLC

다. 네트워크 계층 : X.25

라. 수송 계층 : ISDN

91. 다음 전송 제어의 단계를 순서대로 나열한 것은?

A : 회선의 접속            B : 정보의 전송

C : 데이터 링크의 설정    D : 회선의 절단

E : 데이터 링크의 해제

가. A → C → B → E → D

나. A → C → B → D → E

다. C → A → B → E → D

라. C → A → B → D → E

92. 데이터 전송 시스템에 있어서 통신 방식의 종류가 아닌 것은?

가. 단방향 통신방식	나. 반이중 통신방식

다. 회선 다중방식	라. 전이중 통신방식

93. 인터-네트워킹을 위해 사용되는 네트워크 장비가 아닌 것은?

가. 리피터(Repeater)	나. 브리지(Bridge)

다. 라우터(Router)	라. 증폭기(Amplifier)

94. 주파수 분할 다중화(FDM) 방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 전송되는 각 신호의 반송 주파수는 동시에 전송된다.

나. 전송하려는 신호의 필요 대역폭보다 전송 매체의 유효 대역폭이 적을 때 사용된다.

다. 반송 주파수는 각 신호의 대역폭이 겹치지 않도록 충분히 분리되어야 한다.

라. 전송 매체를 지나는 신호는 아날로그 신호이다.

95. 주파수 분할 다중화기(FDM)에서 부채널 간의 상호 간섭을 방지하기 위한 지역은?

가. 가드 밴드(Guard Band)	나. 채널(channel)

다. 버퍼(Buffer)	라. 슬롯(Slot)

96. 현재 많이 사용되고 있는 LAN 방식 중 "10Base-T"의 10이 의미하는 것은?

가. 케이블의 굵기가 10mm이다.

나. 데이터 전송 속도가 10Mbps이다.

다. 접속할 수 있는 단말의 수가 10대이다.

라. 배선할 수 있는 케이블의 길이가 10m이다.

97. ITU-T 의 X시리즈 권고안 중 공중 데이터 네트워크에서 패킷형 터미널을 위한 DCE와 DTE 사이의 접속 규격은?

가. X.3	나. X.21

다. X.25	라. X.40

98. 다음 공중 데이터 교환망 중 고정 대역폭(band width)을 사용하는 방식은?

가. 회선 교환	나. 메시지 교환

다. 데이터그램 교환	라. 가상회선 교환

99. 통신 경로에서 오류 발생시 수신측은 오류의 발생을 송신측에 통보하고 송신측은 오류가 발생한 프레임을 재전송하는 오류 제어 방식은?

가. 에코 점검

나. 순방향 오류 수정(FEC)

다. 역방향 오류 수정(BEC)

라. ARQ(Automatic Repeat Request)

100. 펄스 파형을 그대로 변조 없이 전송하는 방식은?

가. 베이스 밴드 전송방식	나. 직렬 전송방식

다. 대역 전송방식	라. 병렬 전송방식

정보처리기사(2004. 5. 23) 답안